## **Rozkladová chemie WC Super Kem Blue Fiamma, 2L**

Kód: 97310-022

Výrobce: Fiamma

Prodejce: Procamping.cz

Nejvýkonnější kapalina pro pevné a přenosné toalety. Dezintegrační, dezodorační, dezinfekční, s obsahem nemrznoucí směsi pro teploty do - 20 stupňů celsia. Návod k použití: P101: V případě potřeby lékařské pomoci mějte po ruce obal nebo etiketu výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103: Před použitím si přečtěte etiketu. P305+P351+P338- Při vniknutí do očí: opatrně několik minut vyplachujte vodou. vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou přítomny a lze to snadno provést. Pokračujte ve vyplachování. P273- Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranu proti exhalacím/ochranu obličeje/ochranu sluchu. P501 - Odstraňte obsah/kontejner do... H315-Působí podráždění kůže. H318- Způsobuje vážné poškození očí. H319- Způsobuje vážné podráždění očí. H412 - škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Návod k použití: Dejte 250 ml přípravku (dávka na 50 l). Do odpadní nádrže a přidejte 2 l vody. Ujistěte se, že přípravek kapalina zcela pokrývá pevný odpad. Vyprázdněte odpadní nádrž do správných míst k likvidaci a použijte čistou vodu k jejímu vypláchnutí. Změny teploty nebo dlouhá doba zastavení mohou vyžadovat zvýšení použití KEM. Nepoužívejte KEM ve směsi s jinými přípravky. Nepoužívejte znovu pouzdro.